
1. **系统安装完成后，在控制中心点击更新，升级固件**
2. **升级变更**

1、麒麟直接重装UOS后，升级固件前，检查系统和固件版本：

hw\_version=5.7.0.11 hwfirmwawre\_version=1.0.0.50



升级固件后：

hw\_version=5.7.0.11 hwfirmwawre\_version=2.2.102.3

1. **升级过程**
2. 升级准备：采取的联网升级方式，保持电源连接，现有电量大于30%
3. 升级过程：控制中心升级 包括：系统补丁、拼音、签名、验签工具，升级成功后按照提示重启
4. 弹框固件升级提示，点击升级，进入升级界面，且卡顿（四台十分钟后进度条开跑，两台二十分钟无反应，无反应的设备重新插拔电源后有进度条显示）

