MODBUSDIBUF	QJ	22	64	0	10	8	0	5	0	0	<noPI>	BYTE	0..50	12
DI_PTR	QJ	36	8	0	10	72	0	5	0	0	<noPI>
MODBUSDOBUF	QJ	22	64	0	10	80	0	5	0	0	<noPI>	BYTE	0..50	12
DO_PTR	QJ	36	8	0	10	144	0	5	0	0	<noPI>
MODBUSAIBUF	QJ	22	216	0	10	152	0	5	0	0	<noPI>	UINT	0..100	12
AI_PTR	QJ	36	8	0	10	368	0	5	0	0	<noPI>
MODBUSAOBUF	QJ	22	216	0	10	376	0	5	0	0	<noPI>	UINT	0..100	12
AO_PTR	QJ	36	8	0	10	592	0	5	0	0	<noPI>
V	MODBUSRTU	5	1	1	13	56	0	4	0	0	<noPI>
XINITOK	MODBUSRTU	1	1	1	13	57	0	4	0	0	<noPI>
XDONE	MODBUSRTU	1	1	1	13	58	0	4	0	0	<noPI>
XERROR	MODBUSRTU	5	1	1	13	59	0	4	0	0	<noPI>
AI1	MODBUSRTU	6	2	1	13	60	0	4	0	0	<noPI>
AI2	MODBUSRTU	6	2	1	13	62	0	4	0	0	<noPI>
AI4	MODBUSRTU	6	2	1	13	64	0	4	0	0	<noPI>
AI3	MODBUSRTU	6	2	1	13	66	0	4	0	0	<noPI>
REG1	MODBUSRTU	6	2	1	13	68	0	4	0	0	<noPI>
REG2	MODBUSRTU	6	2	1	13	70	0	4	0	0	<noPI>
REG3	MODBUSRTU	6	2	1	13	72	0	4	0	0	<noPI>
REG4	MODBUSRTU	6	2	1	13	74	0	4	0	0	<noPI>
FIRST2008	MODBUSRTU	2	1	1	1	2056	0	1	0	0	%Q0.0
FIRST1008	MODBUSRTU	2	1	1	1	8	0	1	0	0	%I0.0
MODBUSAOBUF	MODBUSRTU	22	216	1	10	376	0	8	1	0	<noPI>	UINT	0..100	12
MODBUSAIBUF	MODBUSRTU	22	216	1	10	152	0	8	0	0	<noPI>	UINT	0..100	12
MODBUSDOBUF	MODBUSRTU	22	64	1	10	80	0	8	1	0	<noPI>	BYTE	0..50	12
MODBUSDIBUF	MODBUSRTU	22	64	1	10	8	0	8	0	0	<noPI>	BYTE	0..50	12
DO_PTR	MODBUSRTU	36	8	1	10	144	0	8	0	0	<noPI>
AO_PTR	MODBUSRTU	36	8	1	10	592	0	8	0	0	<noPI>
DI_PTR	MODBUSRTU	36	8	1	10	72	0	8	0	0	<noPI>
AI_PTR	MODBUSRTU	36	8	1	10	368	0	8	0	0	<noPI>
EN_IN	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	1	1	1	19	12	0	2	0	0	<noPI>
PORT	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	5	1	1	19	13	0	2	0	0	<noPI>
DO_ENABLE	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	1	1	1	19	14	0	2	0	0	<noPI>
DO_PTR	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	36	8	1	19	16	0	2	0	0	<noPI>
DO_LENGTH	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	9	2	1	19	24	0	2	0	0	<noPI>
DI_ENABLE	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	1	1	1	19	26	0	2	0	0	<noPI>
DI_PTR	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	36	8	1	19	28	0	2	0	0	<noPI>
DI_LENGTH	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	9	2	1	19	36	0	2	0	0	<noPI>
AI_ENABLE	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	1	1	1	19	38	0	2	0	0	<noPI>
AI_PTR	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	36	8	1	19	40	0	2	0	0	<noPI>
AI_LENGTH	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	9	2	1	19	48	0	2	0	0	<noPI>
REG_ENABLE	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	1	1	1	19	50	0	2	0	0	<noPI>
REG_PTR	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	36	8	1	19	52	0	2	0	0	<noPI>
REG_LENGTH	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	9	2	1	19	60	0	2	0	0	<noPI>
DONE	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	1	1	1	19	8	0	2	0	0	<noPI>
ERROR	MODBUSRTU.INST4_MODBUS_SLAVE_CTRL	5	1	1	19	9	0	2	0	0	<noPI>
ENABLE	MODBUSRTU.INST3_MODBUS_SLAVE_INIT	1	1	1	16	12	0	2	0	0	<noPI>
MODE	MODBUSRTU.INST3_MODBUS_SLAVE_INIT	1	1	1	16	13	0	2	0	0	<noPI>
ADDRESS	MODBUSRTU.INST3_MODBUS_SLAVE_INIT	5	1	1	16	14	0	2	0	0	<noPI>
PORT	MODBUSRTU.INST3_MODBUS_SLAVE_INIT	5	1	1	16	15	0	2	0	0	<noPI>
BAUD	MODBUSRTU.INST3_MODBUS_SLAVE_INIT	7	4	1	16	16	0	2	0	0	<noPI>
DATABITS	MODBUSRTU.INST3_MODBUS_SLAVE_INIT	5	1	1	16	20	0	2	0	0	<noPI>
PARITY	MODBUSRTU.INST3_MODBUS_SLAVE_INIT	5	1	1	16	21	0	2	0	0	<noPI>
STOPBITS	MODBUSRTU.INST3_MODBUS_SLAVE_INIT	5	1	1	16	22	0	2	0	0	<noPI>
ERROR	MODBUSRTU.INST3_MODBUS_SLAVE_INIT	5	1	1	16	8	0	2	0	0	<noPI>
FMODBUSDOBUF	QIBAOTING	2	1	2	13	16	0	4	0	0	<noPI>
FMODBUSDIBUF	QIBAOTING	2	1	2	13	17	0	4	0	0	<noPI>
_LDBOOL_1A	QIBAOTING	1	1	2	13	18	0	4	0	0	<noPI>
_LDBOOL_2A	QIBAOTING	1	1	2	13	19	0	4	0	0	<noPI>
MODBUSDOBUF	QIBAOTING	22	64	2	10	80	0	8	1	0	<noPI>	BYTE	0..50	12
MODBUSDIBUF	QIBAOTING	22	64	2	10	8	0	8	0	0	<noPI>	BYTE	0..50	12
