PROGRAM QiBaoTing
VAR_EXTERNAL

END_VAR

VAR_GLOBAL

END_VAR

VAR
fmodbusDOBuf:byte;
fmodbusDiBuf:byte;
END_VAR

VAR																		(*ld'g'var'auto*)
										(* **** 警告 ****
										 * 如果此行之后的所有程序(含此行)
										 * 包含此注释"ld'g'var'auto"
										 * IL 原代码作为梯形图引入时
										 * 该程序行会被忽略!
										 *)
	_ldBOOL_1a		: BOOL;
	_ldBOOL_2a		: BOOL;
END_VAR
(*Automatically declared*)
VAR_EXTERNAL
	MODBUSDOBUF : ARRAY [0..50] OF byte;
	MODBUSDIBUF : ARRAY [0..50] OF byte;
END_VAR
																		(*ld'g'il_version'2*)
(* 此文件由梯形图编辑器自动生成
 * -> 版本: <LD_vers'版本: X165_REL200 as of 23.01.2001, VC6.0/SP3'File'7'1'5'17265'Product'7'1'5'17265'>
 * -> 生成: May  4 2018, 09:54:48
 * -> 当前日期/时间: 2023年12月22日, 14:01:51.
 * 
 * **** 警告 ****
 * 在此POU中位于注释 "'ld'g'var'auto" 和 "'ld'g'body"
 * 之间的将被完全忽略当将此POU再次作为一个梯形图导入时!
 *)
																		(*ld'g'body*)
																		(*ld'nw'0000*)
(* Double-click to edit diagram comment ! *)

																		(*ld'nw'0001*)
(* 起保停 *)
			LD		fmodbusDOBuf.0
		ST													_ldBOOL_2a	(*ld'or*)
			LD		fmodbusDiBuf.0
		OR													_ldBOOL_2a	(*ld'or*)
	ST														_ldBOOL_1a	(*ld'and*)
		LDN			fmodbusDOBuf.1
	AND														_ldBOOL_1a	(*ld'and*)
	ST				fmodbusDiBuf.0

																		(*ld'nw'0002*)
(* 把DiI数组第二个byte是第一个字节进行赋值 *)
	LD				fmodbusDiBuf
	ST				modbusDIBuf[1]

																		(*ld'nw'0003*)
(* 把DoI数组第二个byte是第一个字节进行赋值 *)
	LD				modbusDOBuf[1]
	ST				fmodbusDOBuf


																		(*ld'g'footer*)


END_PROGRAM