$BEGIN_IT_HEADER
GLOBALDEFINITIONS = 1 
$END_IT_HEADER
PROGRAM QJ
VAR_GLOBAL
modbusDIBuf : ARRAY[0..50] OF byte;             (*用于存放只读型离散输入数据的数组*)
DI_Ptr : POINTER;                              (*数组指针*)

modbusDOBuf : ARRAY[0..50] OF byte;             (*用于存放读写线圈数据的数组*)
DO_Ptr : POINTER;                              (*数组指针*)

modbusAIBuf : ARRAY[0..100] OF Uint;             (*用于存放只读型输入寄存器数据的数组*)
AI_Ptr : POINTER;                              (*数组指针*)

modbusAOBuf : ARRAY[0..100] OF Uint;            (*用于存放读写型保持寄存器数据的数组*)
AO_Ptr : POINTER;                              (*数组指针*)
END_VAR




END_PROGRAM